Włoszczowa, dnia 21.02.2013r.

ZDP-ZP – 3431/3/2013

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla postepowania o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawo zamówień publicznych.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 0249 T Międzylesie – Motyczno na dł. 670 mb**

**w km od 0+516 do km 1+186”**

Numer ogłoszenia: 58140 – 2013 data zamieszczenia: 12.02.2013r.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** Numer ogłoszenia: 58752 data zamieszczenia : 13.02.2013r.

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011r Nr 5, poz. 13 i Nr 28 poz. 143 oraz Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz.1429, oraz z 2012 r. poz. 769) Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie przekazuje treść pytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniem.

**Pytanie**

Zgodnie z zapisem w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-05.03.05 dot. w/w zadania oraz według ogólnie przyjętych zasad układania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, przed wykonaniem warstwy nawierzchni powierzchnia podłoża musi być równomiernie skropiona. Zamawiający nie ujął wykonania skropienia podłoża w opisie przedmiotu zamówienia ani w przedmiarze robót. W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie: czy przy wycenie robót należy ująć skropienie podłoża przed wykonaniem nawierzchni bitumicznej czy też nie?

**Odpowiedź:**

Wykonawca winien we własnym zakresie określić niezbędny zakres robót wynikających z technologii układania warstw bitumicznych konieczny do prawidłowej realizacji zadania. Koszt tych robót powinien być wkalkulowany w ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

Biorąc powyższe pod uwagę przy wycenie należy ująć skropienie podłoża przed wykonaniem nawierzchni bitumicznej.

 Dyrektor ZDP

 mgr Norbert Gąsieniec