**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH**

**WE WŁOSZCZOWIE**

UL. JĘDRZEJOWSKA 81, 29-100 WŁOSZCZOWA

TEL/FAX. 0 41 394 25 19

e-mail: zdpwloszczowa@op.pl

 Włoszczowa 25.05.2017r.

ZDP – ZP- 3431/9/2017

**Zaproszenie do składania ofert**

Zamówienie do 30.000 EURO

Prowadzone poza ustawą PZP.

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na:

**Oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg powiatowych na terenie powiatu Włoszczowskiego.**

**CPV – 45.23.32.21-4**

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**
	1. Zamówienie obejmuje wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na terenie miasta Włoszczowa oraz na drogach zamiejskich Powiatu Włoszczowskiego w następującej ilości - **1379,33 m2** (linie segregacyjne, przejścia dla pieszych, drobne elementy). Oznakowanie w ilości **1379,33 m2**jest ilością przewidywaną. W przypadku, gdy istniejące oznakowanie nie będzie wymagało odnowienia może nie zostać zlecone lub może być zlecone w zmniejszonej ilości. Wykonawca otrzyma zapłatę wynikającą z przemnożenia ilości faktycznie wykonanych robót tj; ilości m2 oznakowania poziomego.
	2. Szczegółowe zestawienie poszczególnych linii i znaków na poszczególnych ulicach na terenie miasta Włoszczowa oraz na drogach zamiejskich zawiera załącznik.
	3. Przekazanie odcinków dróg z wyznaczeniem zakresu oznakowania poziomego zostanie dokonane protokólarnie w terminie 3 dni od zawarcia umowy.

**Wykonawca przystąpi do wykonywania oznakowania poziomego w ciągu 2 dni od dnia przekazania odcinków dróg.**

* 1. **Termin realizacji od podpisania umowy – do dnia 15.07.2017r.**
1. **Opis przygotowania oferty i termin jej złożenia.**
2. Wykonawca w formularzu cenowym poda cenę za 1 m2 oznakowania drogi oraz cenę za całość zamówienia przy przewidywanych ilościach.
3. Cena winna obejmować wszelkie koszty i składanki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę. Wykonawca realizując zamówienie nie będzie mógł domagać się zmiany ceny.
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **01.06.2017r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa, sekretariat (pok. nr 7).**
5. Wraz z ofertą należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

W załączeniu:

1.Formularz ofert

2.Istotne postanowienia umowy

3. Zestawienie oznakowania

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Norbert Gąsieniec

Pieczęć Wykonawcy

 **O F E R T A**

 **Do Zarządu Dróg Powiatowych**

 **29-100 Włoszczowa**

 **ul. Jędrzejowska 81**

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert:

***Oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego***

 1. Oferujemy wykonanie oznakowania poziomego za **cenę jednostkową:**

 ............. zł / m2 netto (słownie złotych: .....................................................................
 ....................................................................)

 ............ zł VAT ……% (słownie złotych: ..................................................................

 ................................................................................)

 **.............. zł / m2 brutto (słownie złotych: ..................................................................**

 **................................................................** )

2. Cena za całość zamówienia

*(ilość przewidywana 1379,33 m2)*

1379,33 m2 x ………………. zł / m2 brutto = ………………………….. zł brutto

słownie złotych:…………………………………………………………………………………

...............................dnia.................... .....................................................................

 Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

**Projekt**

**UMOWA Nr ………**

W dniu **……** została zawarta pomiędzy: Powiatem Włoszczowskim z siedzibą 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, NIP – 609-00-72-293 - **Zarządem Dróg Powiatowych, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa** zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. mgr Norbert Gąsieniec – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie
2. z kontrasygnatą Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych – Bożeny Adamczyk

a **………………………………………….**

 **…………………………………………..**

 **…………………………………………..**

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. …………………………………………..
2. …………………………………………..

umowa następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

***Oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego.***

1. Zamówienie obejmuje: 1 379,33 m2 *(linie segregacyjne, przejścia dla pieszych, drobne elementy oznakowania)*

Oznakowanie w ilości 1 379,33 m2 jest ilością przewidywaną i zależeć będzie od rzeczywistych potrzeb zamawiającego.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z :
	1. Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót;
	2. zasadami wiedzy technicznej;
	3. obowiązującymi przepisami prawa;
	4. przepisami o ruchu drogowym
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom SST.

**§ 2**

1. Termin obowiązywania umowy – od dnia zawarcia umowy **do dnia 15.07.2017 r.**
2. Przekazanie odcinków dróg z wyznaczeniem zakresu oznakowania do wykonania zostanie dokonane protokólarnie w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonawca rozpocznie wykonywanie oznakowania poziomego w ciągu 2 dni od dnia protokólarnego przekazania odcinków dróg wraz z zakresem oznakowania.

**§ 3**

* 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 odbywać się będzie według ceny jednostkowej:

 **…………………….. zł netto**

słownie złotych; **………………………………………………………………………**

  **…………………….. zł podatek VAT**

 słownie złotych; **………………………………………………………………………**

  **…………………….. zł brutto**

słownie złotych; **……………………………………………………………………….**

* 1. Przewidywana wartość umowy wynosi: …………….. zł brutto

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………

* 1. Należność ( wynagrodzenie) za przedmiot umowy równa się iloczynowi ceny jednostkowej i ilości metrów wykonanego oznakowania.
	2. W przypadku, gdy ilość rzeczywiście wykonanego oznakowania odbiega od przewidywanej Wykonawca otrzyma zapłatę wynikającą z przemnożenia ilości faktycznie wykonanych robót przez cenę jednostkową podaną w pkt. 1 i nie nabywa prawa z tego tytułu do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego.
	3. Zmiana wartości umowy podana w pkt. 2 w zależności od ilości wykonanego oznakowania nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy.

**§ 4**

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę na podstawie zestawienia ilości wykonanych i odebranych robót.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz zatwierdzony przez Dyrektora ZDP. Do protokół Wykonawca załączy aprobatę techniczną materiałów użytych do wykonania oznakowania.
3. Zamawiający będzie regulował należności wynikające z niniejszej umowy na konto Wykonawcy w terminie **do 21 dni kalendarzowych** od daty otrzymania faktury za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy wraz z potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego /zatwierdzony protokół odbioru/.

**§ 5**

1. Odbiór końcowy zostanie dokonany po zakończeniu realizacji całość zadania i zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru końcowego. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
2. Wykonanie i odbiory robót oraz ewentualnych robót usterkowych będzie się odbywać zgodnie ze SST.

**§ 6**

1. Strony postanawiają, że niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy **……. miesięcznej gwarancji jakości.** Początkowy bieg terminów rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy**.**
2. W okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia ujawnionych wad w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego i usunie je na własny koszt w terminie podanym przez Zamawiającego.
3. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady.
4. Następnie Zamawiający pisemnie wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad podając jednocześnie termin ich wykonania.

**§ 7**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.
2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy następujące kary umowne:
	1. za nie rozpoczęcie wykonywania oznakowania w terminie - **0,1%** wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w **§ 3 pkt.2** za każdy dzień zwłoki;
	2. za nie wykonanie oznakowania w terminie - **0,1%** wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w **§ 3 pkt.2** za każdy dzień zwłoki;
	3. za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie gwarancyjnym - 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w **§ 3 pkt.2** za każdy dzień zwłoki.
	4. za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - **10%** wynagrodzenia umownego brutto określonego **§ 3, pkt.2**
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

**§ 8**

1. Wykonawca podczas wykonywania oznakowania poziomego zobowiązany jest do oznakowania drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania.
2. Za prawidłowość oznakowania robót w obrębie odcinka, na którym jest wykonywane oznakowanie, od chwili rozpoczęcia aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobą trzecim spowodowane własnym działaniem bądź zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

**§ 9**

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

- ze strony Zamawiającego - …………………………

- ze strony Wykonawcy - ………………………………….

**§ 10**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 11**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 12**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**Zestawienie oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego**

1. Oznakowanie cienkowarstwowe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lokalizacja** | **Symbol** | **Ilość m2** |
| 1. Włoszczowa– Wola Wiśniowa
 | P-10P-14P-4P-1eP-13P-12 | 242,25241,81,756 |
|  Konieczno | P-10 | 36 |
| 1. Droga Radków– Moskorzew
 | P-10P-10P-13P-17P-17P-12 | 28243,53,426,841,5 |
| 1. Droga Bieganów– Dzierzgów
 | P-10 | 24 |
| 1. Droga Wola Czaryska
 | P-10P-13 | 103,15 |
| 1. Droga Czaryż– Wola Czaryska
 | P-10 | 20 |
| 1. Droga Czarnca
 | P-13P-12 | 1,751,0 |
| 1. Droga Bebelno– wieś

 szkoła | P-4P-12P-16P-10 | 3,63,04,2224 |
| 1. Droga Mieczyn– Występy
 | P-21P-4P-1eP-13P-10P-14 | 39,6185,42,4512,02,25 |
| 1. Droga Kurzelów– Jeżowice
 | P-10 | 12 |
| 1. Droga Oleszno– Krasocin

 Borowiec | P-10P-17P-4P-13 | 123,422,881,40 |
| 1. Droga Ostrów– Krasocin
 | P-10P-4P-1eP-13 | 1228,83,241,225 |
| 1. Droga Krasocin– Ludynia
 | P-10P-10 | 1812 |
| 1. Droga Gruszczyn– Skorków
 | P-13P-4P-1eP-10P-6P-4P-1eP-10P-10P-17P-10P-12 | 2,4514,401,44127,219,20,648183,42121,5 |
| 1. Droga Chotów– Krasocin ul.Floriańska
 | P-17 | 1,72 |
| 1. Droga Rogalów– Karolinów
 | P-12P-10P-13P-4P-17P-12P-12 | 7123,3253,63,421,58 |
| 1. Droga Oleszno– Krasocin
 | P-10P-17P-4P-13P-10P-10P-10P-13 | 121,711,24,0253618144,375 |
| 1. Droga Zabrody– Włoszczowa
 | P-10P-17P-7aP-10 | 123,426,4824 |
| 1. Droga Kluczewsko– Komorniki
 | P-1eP-4P-10P-4P-1e | 1,4432,42419,21,8 |
| 1. Droga Łapczyna Wola– Stanowiska
 | P-10P-10 | 2410 |
| 1. Droga Miny– Secemin

 Marchocice | P-10 | 10 |
| 1. Ulice miasta Włoszczowa
 |  |  |
| * ul. Koniecpolska
 | P-10P-13 | 142,8 |
| * ul. Ogrodowa
 | P-1eP-4P-13 | 4,0815,062,275 |
| * ul. Głowackiego
 | P-10P-10P-13 | 12285,075 |
| * ul. Sobieskiego
 | P-10P-13P-8bP-8dP-7a | 122,82,982,982,40 |
| * ul. Wschodnia
 | P-10P-4P-1eP-12 | 1420,42,165,5 |
| * ul. Kusocińskiego
 | P-10P-13P-10P-12P-21 | 123,8527510,8 |
| * ul. Wiśniowa
 | P-10P-10P-21P-12P-10 | 241448,4528 |
| * ul. Żeromskiego
 | P-10 | 14 |
| * ul. Kilińskiego
 | P-10P-10P-10P-20P-12 | 2810163,06,5 |
|  | suma | 1379,33 |

**WARUNKI TECHNICZNE**

**WYKONANIA I ODBIORU**

1. Farba do cienkowarstwowego oznakowania dróg musi podać:

- certyfikat lub atest lub świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM

- okres gwarancji farby 12 miesięcy

- czas schnięcia nie dłuższy niż 20 minut

1. Malowanie
2. Linie poprzeczne, znaki, i inne, malowanie półmechaniczne (szablony, natrysk)
3. Geometria

- zgodnie z wytoczonymi liniami przez Wykonawcę

- linie muszą odpowiadać wymiarom określonym w „Instrukcji o znakach drogowych poziomych”

1. Technologia wykonania
* ściśle wg. instrukcji wystawionej przez producenta farby ze szczególnym zwróceniem uwagi na :
1. Prowadzenie robót w odpowiednich warunkach atmosferycznych: nawierzchnia sucha, temperatura powietrza i nawierzchni 5 ˚C, wilgotność względna powietrza powyżej 855 lub zgodnie z zaleceniami producenta farby
2. Odpowiednia grubość farby na mokro.
3. Zabezpieczenie malowania przed rozjeżdżaniem do czasu wyschnięcia farby.
4. Bezpośrednio przed malowaniem oczyszczenie pasa, na który będzie nakładana farba.
5. Usunięcie resztek istniejącego oznakowania w sposób nie powodujący uszkodzenia nawierzchni. Jeżeli oznakowanie w sposób wykonania wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.
6. Odbiór robót
7. Sprawdzenie geometrii
8. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zgodnie z wytoczonymi liniami i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”
9. Ocena grubości warstwy malowania
10. Sprawdzenie wizualne jakości malowania. O ewentualnych wadach decyduje komisja z ramienia Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy.