Pieczęć Wykonawcy

**O F E R T A**

 **Zarządu Dróg Powiatowych**

 **29-100 Włoszczowa**

 **ul. Jędrzejowska 81**

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert:

***Oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego***

1. Oferujemy wykonanie robót za cenę**:**

............. zł / netto (słownie złotych: .....................................................................
 ....................................................................)

 podatek VAT ……% …… zł (słownie złotych: ..................................................................

 ................................................................................)

 **.............. zł / brutto (słownie złotych: ..................................................................**

 **................................................................**)

2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Na przedmiot zamówienia udzielamy ………. miesięcy gwarancji oznakowania poziomego

 oznakowania cienkowarstwowego od daty odbioru końcowego wykonanych robót.

...............................dnia.................... .....................................................................

 Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Projekt

**UMOWA Nr ……………..**

 w dniu **…………….** została zawarta pomiędzy: **Powiatem Włoszczowskim**

**z siedzibą 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, NIP – 609-00-72-293 -Zarząd Dróg Powiatowychul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa** zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ………………………………..

a **…………………………………**

zwanym dalej **„Wykonawcą”** , reprezentowanym przez:

**……………………………………..**

umowa następującej treści :

**§ 1**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje:

**Oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg powiatowych na terenie Powiatu**

**Włoszczowskiego.**

2. Zamówienie obejmuje:

 oznakowanie cienkowarstwowe farbą białą – 2225,82 m2,

 oznakowanie cienkowarstwowe farbą czerwoną – 123 m2,

 oznakowanie miejsc dla inwalidów – 4 szt.

( linie segregacyjne, przejścia dla pieszych, drobne elementy , oznakowanie miejsc dla inwalidów).

Oznakowanie w ilości **2 348,82 m2**jest ilością przewidywaną i zależeć będzie od rzeczywistych potrzeb zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy
 zgodnie z :

a) Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót;

b) zasadami wiedzy technicznej;

c) obowiązującymi przepisami prawa;

d) przepisami o ruchu drogowym

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

 Materiały powinny odpowiadać wymogom SST.

**§ 2**

1.Termin obowiązywania umowy – od dnia zawarcia umowy **do dnia 30.06.2020 r.**

2. Przekazanie odcinków dróg z wyznaczeniem zakresu oznakowania do wykonania zostanie

 dokonane protokólarnie w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

3.Wykonawca rozpocznie wykonywanie oznakowania poziomego w ciągu 2 dni od dnia

 protokólarnego przekazania odcinków dróg wraz z zakresem oznakowania.

**§ 3**

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 odbywać się będzie według cen

 jednostkowych określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik

 nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przewidywana wartość umowy wynosi: **……………… zł brutto**

 słownie złotych: **…………………………………………………..**

3.Należność ( wynagrodzenie) za przedmiot umowy równa się iloczynowi cen jednostkowych

 określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym i ilości metrów wykonanego oznakowania.

4. Zmiana wartości umowy podana w pkt. 2 w zależności od ilości wykonanego oznakowania

 nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy.

**§ 4**

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę na

 podstawie zestawienia ilości wykonanych i odebranych robót.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez przedstawiciela

 Zamawiającego oraz zatwierdzony przez Dyrektora ZDP.

 Do protokół Wykonawca załączy aprobatę techniczną materiałów użytych do wykonania

 oznakowania.

3. Zamawiający będzie regulował należności wynikające z niniejszej umowy na konto Wykonawcy

 w terminie **do 21 dni kalendarzowych** od daty otrzymania faktury za wykonane roboty stanowiące

 przedmiot umowy wraz z potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy przez przedstawiciela

 Zamawiającego / zatwierdzony protokół odbioru/.

4. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT zawierającą poniższe dane:

Nabywca: Powiat Włoszczowski

 ul. Wiśniowa 10

 29-100 Włoszczowa

 NIP: 609-00-72-293

Odbiorca:

 Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie

 ul. Jędrzejowska 81

 29-100 Włoszczowa

Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF)

**§ 5**

1.Odbiór końcowy zostanie dokonany po zakończeniu realizacji całość zadania i zgłoszeniu przez

 Wykonawcę robót do odbioru końcowego. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót

 w terminie nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

2. Wykonanie i odbiory robót oraz ewentualnych robót usterkowych będzie się odbywać zgodnie

 ze SST.

**§ 6**

1. Strony postanawiają, że niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady

 przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy **…… miesięcznej**

 **gwarancji jakości.** Początkowy bieg terminów rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty odbioru

 końcowego całościprzedmiotu umowy**.**

2. W okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia ujawnionych wad w terminie 3 dni od daty

 otrzymania wezwania od Zamawiającego i usunie je na własny koszt w terminie podanym przez

 zamawiającego.

3. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie

 określając rodzaj stwierdzonej wady.

4. Następnie Zamawiający pisemnie wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad podając

 jednocześnie termin ich wykonania.

**§ 7**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

 niniejszej umowy.

2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający będzie

 naliczał Wykonawcy następujące kary umowne:

a. za nie rozpoczęcie wykonywania oznakowania w terminie - **0,1%** wartości wynagrodzenia

 umownego brutto określonego w **§ 3 pkt.2** za każdy dzień zwłoki;

b. za nie wykonanie oznakowania w terminie - **0,1%** wartości wynagrodzenia

 umownego brutto określonego w **§ 3 pkt.2** za każdy dzień zwłoki;

c. za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie gwarancyjnym – 0,2 % wartości

 wynagrodzenia umownego brutto określonego w **§ 3 pkt.2** za każdy dzień zwłoki.

d. za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn , za które
 odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn

 niezależnych od Zamawiającego – **10%** wynagrodzenia umownego brutto określonego **§ 3, pkt.2**

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych
 kar umownych.

**§ 8**

1. Wykonawca podczas wykonywania oznakowania poziomego zobowiązany jest do czasowego

 oznakowania drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych

 warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

 drogowego i warunków ich umieszczania (Dz. U. 220 z 2003 r. poz. 2181 z późn. zm).

 Znaki powinny być odblaskowe, widoczne, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub

 wymieniane na nowe.

2. Za prawidłowość oznakowania robót w obrębie odcinka, na którym jest wykonywane oznakowanie,

 od chwili rozpoczęcia aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobą trzecim spowodowane

 własnym działaniem bądź zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia w stopniu

 całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

**§ 9**

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

- ze strony Zamawiającego – ……………………..

- ze strony Wykonawcy - …………………………..

**§ 10**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 11**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 12**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 **WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

Załącznik nr 1

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj oznakowania** | **Ilość** | **Cena netto** | **Wartość netto** |
| 1. | Oznakowanie cienkowarstwowe farbą białą  | 2225,82 m2 |  |  |
| 2. | Oznakowanie cienkowarstwowe farbą czerwoną  | 123 m2 |  |  |
| 3. | Oznakowanie miejsc dla inwalidów  | 4 szt |  |  |
| Razem wartość netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem wartość brutto |  |

Załącznik nr 2

**Zestawienie oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oznakowanie do odnowienia  |
| Lp. | Lokalizacja  | Znak | Razem m2 |
| 1. | droga nr 0261T Belina - Ostrów – Krasocin  |
| Ostrów  | P – 4, P-1e, P-13, P-10  | 45,85 |
| 2. | droga nr 262T Krasocin – Czostków – Ludynia  |
| Krasocin  | P-10 ,P-13,P-4 , P-1e  | 56 |
| 3. | droga 263T Lipie – Gruszczyn - Cieśle  |
| Cieśle, Lipie  | P-4, P-10  | 13,5 |
| 4. | droga 0264T Niwiska - Skorków – Leśnica  |
| Gruszczyn, Występy, Bukowa  | P-4 ,P-1e,P-13,P-17, P-10 | 103 |
| 5. | droga 0402T Wojciechów – Karolinów  |
| Karolinów  | P-12 | 8 |
| 6. | droga nr 0258T Oleszno – Krasocin  |
| Świdno, Rogalów, Krasocin  | P-4, P-13, P-10, P-12, P-13,P-17  | 64 |
| 7. | doga nr 0401T Zabrody - Oleszno – Włoszczowa  |
| Oleszno i Kozia Wieś, Zabrody  | P-1e ,P-4 ,P-10 ,P-13, P-17 | 1024,5 |
| 8. | droga nr 0242T Czaryż – Ojsławice  |
| Wola Czaryska | P-10, P-13 | 13,28 |
| 9. | droga 0237T Moskorzew – Radków - Chlewice  |
| Dzierzgów, Radków | P-13, P-12, P-10, P-17 | 53 |
| 10. | droga 0228T Rogienice – Bebelno – Krasów – Radków  |
| Bebelno  | P-4, P-10, P-12, P-16 | 20,00 |
| 11. | droga nr 0251T - Kluczewsko i Rzewuszyce  |
| Kluczewsko i Rzewuszyce  | P-1e, P-4, P-10, P-13  | 102 |
| 12. | Droga 0227T Włoszczowa – Konieczno – Oksa  |
| Wola Wiśniowa, Konieczno  | P- 10, P- 1e,P – 4,P-6,P- 12,P-13, P-21a, P-17 | 210,23 |
| 13. | droga nr 0246T Kurzelów- Jeżowice  |
| Kurzelów  | P-10  | 12 |
| 14. | droga nr 0247T Łachów – Włoszczowa  |
| Łachów  | P-4, P-13, P-11 | 56,2 |
| 15. | droga nr 0230T gr. powiatu - Żelisławice  |
| Żelisławice  | P-10 , P-14 | 15,38 |
| 16. | droga nr 0233T Secemin – Czaryż – Dzierzgów  |
| Czaryż, Bałków  | P-4, P-12, P-13, P-10, P-17 | 52,48 |
| 17. | Droga 0266T Rogalów - Karolinów – Mieczyn |
| Odc. Karolinów – Mieczyn | P-7d, P-7c | 120 |
| 18.  | Droga 0231 T Secemin – Miny  |
| Secemin  | P-10, P-4, P-17, P-6, P-1b  | 41 |
| 19. | Droga nr 0265T Mieczyn – Występy  |
|  | P-10, P-6, P-4, P-13, P-1e, P-14 | 186 |
| 20. | Droga nr 0243T Dzierzgów – Wola Czaryska  |
|  | P-10  | 24 |
| 21. | Droga nr 0252T Bobrowniki – Pilczyca – Rudka  |
|  | P-10 | 12 |
| 22. | ulica Kilińskiego we Włoszczowie  |
|  | P13, P-12,P-10,  | 20 |
| miejsce parkingowe dla inwalidów  | szt. | 1  |
| 23. | Skrzyżowanie ulic Ogrodowej i Koniecpolskiej we Włoszczowie |
|  | P-10, P-4, P-14,P-21a, P-7b,P13 | 39,27 |
| 24. | Skrzyżowanie ulic Wschodnia i Kusocińskiego we Włoszczowie |
|  | P-4, P-1e, P-14, P-25, P-12,P-7d, P-10  | 86,21 |
| Oznakowanie farbą czerwoną  | P-10 | 46 |
| Oznakowanie farbą czerwoną  | Pole martwe  | 63 |
| 25. | ulica Kusocińskiego we Włoszczowie |
|  | P-10  | 36 |
| 26. | ulica Wiśniowa we Włoszczowie |
|  | P-10 , P-12, P-13, P-2b, P-8d, P-8e, P-4, P-10, P-3a,P-21, P-12  | 217 |
| miejsce parkingowe dla inwalidów | Szt.  | 2 |
| 27. | ulica Sobieskiego we Włoszczowie |
|  | P-8b, P-8d, P-10, P-12, P-13 | 40,92 |
| 28. | ulica 1-go Maja we Włoszczowie |
|  | P-4, P-10, P-1e  | 121 |
| Oznakowanie farbą czerwoną  | P-10 | 14 |
| 29. | ulica Przedborska we Włoszczowie |
|  | P-10, P-2b, P-4, P-1b, P-1e, P-13, P- 21b, P-8a, P-8 b | 157 |
| miejsce parkingowe dla inwalidów | Szt. | 1 |
| 30. | ulice Głowackiego i Koniecpolska we Włoszczowie |
|  | P-10, P-4, P-14 ,P-1e, P-17, P-13 | 176 |
| Łącznie do wykonania farbą białą  | 2225,82 |
| Łącznie do wykonania farbą czerwoną  | 123 |
| Łącznie oznakowanie miejsc dla inwalidów  | 4 szt.  |

**WARUNKI TECHNICZNE**

**WYKONANIA I ODBIORU**

1. Farba do cienkowarstwowego oznakowania dróg musi podać :

- certyfikat lub atest lub świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM

- okres gwarancji farby 12 miesięcy

- czas schnięcia nie dłuższy niż 20 minut

1. Malowanie
2. Linie poprzeczne , znaki , i inne , malowanie półmechaniczne (szablony , natrysk)
3. Geometria

- zgodnie z wytoczonymi liniami przez Wykonawcę

- linie muszą odpowiadać wymiarom określonym w „Instrukcji o znakach drogowych poziomych”

1. Technologia wykonania
* ściśle wg. instrukcji wystawionej przez producenta farby ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

1. prowadzenie robót w odpowiednich warunkach atmosferycznych : nawierzchnia sucha , temperatura powietrza i nawierzchni 5 ˚C, wilgotność względna powietrza powyżej 855 lub zgodnie z zaleceniami producenta farby

1. odpowiednia grubość farby na mokro
2. zabezpieczenie malowania przed rozjeżdżeniem do czasu wyschnięcia farby
3. bezpośrednio przed malowaniem oczyszczenie pasa na który będzie nakładana farba
4. usunięcie resztek istniejącego oznakowania w sposób nie powodujący uszkodzenia nawierzchni - jeżeli sposób wykonania oznakowania wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.
5. Odbiór robót
6. sprawdzenie geometrii
7. sprawdzenie prawidłowości wykonania zgodnie z wytoczonymi liniami i „Instrukcją

 o znakach drogowych poziomych”

1. ocena grubości warstwy malowania
2. sprawdzenie wizualne jakości malowania. O ewentualnych wadach decyduje komisja

 z ramienia Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy.